Додаток 5 до Положення

*Затвердженого виконавчим комітетом Сторожинецької міської ради №\_\_\_ від 06.04.2022р.*

**Підбір**


**лицьових частин ЗІЗОД за розмірами**

Підбір лицьових частин ЗІЗОД за розмірами проводиться індивідуально відповідно до антропометричних показників людини на підставі результатів вимірів морфологічної висоти обличчя (В) (малюнок 1) і/або довжини кругової лінії голови (L) (малюнок 2) або за рекомендаціями виробника.

Морфологічна висота обличчя – відстань від найбільш поглибленої точки спинки носа (перенісся) до найбільш виступаючої уперед-униз точки підборіддя.

Вимірювання морфологічної висоти обличчя здійснюється штангенциркулем із затупленими кінцями або іншим приладом.

Горизонтальний обхват голови – розмір голови по замкнутій лінії, що проходить через надбрівні дуги й найбільш виступаючу частину потилиці.

Вимір довжини кругової лінії голови (L) варто проводити сантиметровою стрічкою, з точністю до 5 мм.

Малюнок 1. Вимір морфологічної висоти обличчя (В)



Малюнок 2. Вимір довжини кругової лінії голови (L)

Визначення розміру (росту) лицьової частини ЗІЗОД здійснюється за таблицею 1.

Таблиця 1

Визначення розміру (росту) лицьової частини ЗІЗОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розмір**  **лицьової частини ЗІЗОД** | **Величина, мм** | | | | | |
| **L** | | | | **B** | |
| **Шолом-маска**  **ШМ-62, ШМ-66 му** | **Панорамна маска**  **з підмасковиком** | | | **Респіратор із півмаскою (Ф-62Ш, РПГ-67, «Пульс», «Тополь», «Клен», РУ-60М, У-2К)** | **Астра-2** |
| 0 | до 635 |  |  |  |  |  |
| 1 | 635 – 655 | до 545 | 550 – 560 |  | до 109 | 91 – 115 |
| 2 | 660 – 680 | 565 – 580 | 585 – 600 | > 605 | 109 – 119 | 116 – 143 |
| 3 | 68– 0 705 |  |  |  | >119 |  |
| 4 | >710 |  |  |  |  |  |

Продовження додатку 5 до Положення

*Затвердженого виконавчим комітетом Сторожинецької міської ради №\_\_\_ від 06.04.2022р.*

Підбір лицьових частин фільтрувальних протигазів типу УЗС ВК, ГП -7, ГП-7 В, ГП-7 ВМ (з лицьовою частиною МГУ або МГУ-В) полягає у підборі лицьової частини необхідного типовому розміру на підставі суми вимірів вертикального обхвату голови й довжини кругової лінії голови.

Вертикальний обхват голови – розмір голови по замкнутій лінії, що проходить через підборіддя, щоки й максимально виступаючу тім’яно-потиличну частину голови (малюнок 3).



Малюнок 3. Вимір вертикального обхвату голови

За сумою вимірів вертикального обхвату голови й довжини кругової лінії голови визначається типорозмір лицьової частини фільтрувального протигаза (зріст маски й положення лямок наголовника), керуючись даними, викладеними у таблиці 2.

Таблиця 2

Типовий розмір лицевої частини МГУ або МГУ-В (ГП-7, ГП-7 В)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сума вимірів вертикального  й горизонтального обхватів голови, мм** | **Рекомендований зріст лицьової частини** | **Рекомендоване положення лямок наголовника відносно пряжок** | | |
| **лобова лямка** | **скроневі лямки** | **щічні лямки** |
| до 1185 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| з 1185 до 1210 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| з 1210 до 1235 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| з 1235 до 1260 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| з 1260 до 1285 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| з 1285 до 1310 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| з 1310 | 3 | 3 | 4 | 3 |

Таблиця 3

Підбір розміру лицевої частини фільтрувальних протигазів ПДФ, ПДФ-Д

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лицьова частина** |  | **Розмір лицьових частин відповідно  до висоти та ширини обличчя** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| МД-З | висота обличчя, мм | до78 | 78 – 87 | 87 – 95 | 95 – 103 |
| ширина обличчя, мм | до 108 | 108 – 116 | 111 – 119 | 115 – 123 |

Продовження додатку 5 до Положення

*Затвердженого виконавчим комітетом Сторожинецької міської ради №\_\_\_ від 06.04.2022р.*

Розмір панорамної маски визначається за довжиною кругової лінії голови. Розмір підмасковика визначається за морфологічною висотою обличчя В.

Якщо В менше 110 мм – використовують підмасковик малого розміру, що позначається літерою М.

При В рівних 111 – 125 мм – використовують підмасковик середнього розміру, що позначається літерою С.

Якщо В більше 125 мм – використовують підмасковик великого розміру, що позначається літерою Б.