**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **закупівлі**

**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької області, вул. Чернівецька, 6А місто Сторожинець Чернівецький район; Чернівецька область; КОД ЄДРПОУ 04062179., орган місцевого самоврядування.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Рація портативна цифро-аналогова ДК 021:2015 –32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з передавальним пристроєм.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 600 000,00 грн. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін.

**Розмір бюджетного призначення:** 600000,00 грн. згідно рішення сесії Сторожинецької міської ради від 18.11.2022 року.

**Обґрунтування технічних характеристик.** Термін постачання — до 20.12.2022 р.

Обладнання повинно бути налаштоване та запрограмоване згідно наступних вимог. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі, запропоновані учасником, мають бути не гіршими, ніж у наданій нижче таблиці.

Рація портативна цифро-аналогова - **15 штук**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип рації | Портативна |
| Частотний діапазон, МГц | VHF (134-174 МГц), UHF (430-470 МГц) |
| Кількість каналів для зв'язку | Не менше 32 шт |
| Вихідна потужність передавача, Вт | Не менше 5 |
| Дальність зв'язку, км | Не менше 20 км (пряма видимість)  |
| Можливість використовувати гарнітури | так |
| Розмірирації, мм (без антени) | Не більше 132 х 64 х 35,5 |
| Перемиканнярівнівпотужності | так |
| Сканування каналів зв'язку | так |
| Голосовікоманди | VOX |
| Діапазонробочих температур | -30 ° С .... + 60 ° С |
| Пилловологозахист | Не гірше MIL-STD 810C/D/E/F/G, IPX 57 |
| Режим економіїакумулятора | Так |
| Тип живлення АКБ | Не менше Li-ion 2240 мАч; |
| Вага, г: | Не більше 380 |
| Гарантія | Не менше 12 місяців |