## Додаток 2

до тендерної документації

**Технічна специфікація**

**(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

Зважаючи на клопотання від військових формувань (з питань безпеки назва та місцезнаходження не розголошується). вказується яка саме необхідна модель, без зазначення еквівалента товару

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування Товару** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** |
| 1. | **Радіостанція Motorola DP4400 VHF** *частотою 136-174 МГц з можливістю шифрування сигналу ключем довжиною 256 біт* | штуки | 15 |
| 2. | **Радіостанція Motorola DM4600е VHF** **з функцією AES** *частотою 136-174 МГц з можливістю шифрування сигналу ключем довжиною 256 біт* | штуки | 5 |

**1. Радіостанція Motorola DP4400 VHF:**

* Діапазон частот: VHF 136–174 mHz.
* До 17 годин автономної роботи та приймач.
* Рейтинг IP57.
* 32 канали.
* Велика текстурована кнопка «Натисни і говори».
* Триколірний світлодіод забезпечує чіткий візуальний зворотний зв'язок.
* Аварійна кнопка.
* Можливість виправлення цифрового телефону.
* PTT ID для підвищення ефективності зв'язку.
* Віддалений монітор.
* Функція сканування.
* Основна/Розширена конфіденційність.
* Шифрування AES256.
* Переривання передачі.
* Самотній робітник.
* 5 тональна сигналізація.
* Інтелектуальне аудіо.
* IP Site Connect.
* Ємність одного та кількох сайтів плюс.
* Підтримка вібраційного затискача.

Радіостанція Motorola DP4400 в комплекті:

- радіостанція

- зарядний пристрій

- акумуляторна батарея 2450 MAh

- антена

- кліпса для кріплення рації

- протипилова заглушка

- інструкція

**2. Радіостанція Motorola DM4600е VHF :**

* Діапазон частот: VHF 136–174 mHz.
* Стандарт DMR розроблена з використанням TDMA технології.
* Гучний динамік на передній панелі та функція інтелектуальної роботи зі звуком автоматично регулює гучність радіостанції залежно від рівня шуму.
* Великий повнокольоровий дисплей.
* 5-рядковий дисплей забезпечує доступ до гнучкої системи меню. Піктограми та великі, зручні клавіші керування полегшують читання повідомлень та навігацію по

меню.

* Режим дисплея «день/ніч». У денному режимі зображення виводиться у підвищеній

роздільній здатності для більш зручного перегляду, тоді як нічний режим дозволяє комфортно читати у темряві.

* Клас захисту: IP54.
* 1000 каналів пам'яті.
* 4 програмовані кнопки.
* Доступна в частотних діапазонах ОВЧ та УВЧ, підтримує 1000 каналів, забезпечена великим, легко доступним регулятором гучності та чотирма програмованими

кнопками з можливістю використовувати одну як кнопку екстреного виклику.

* Інтегрована система GPS.
* Передача даних через Bluetooth. Вбудована функція передачі звуку через Bluetooth
* Надсилання текстових повідомлень. Надсилання повідомлень для членів команди,

якщо голосовий зв'язок може перешкодити співробітникам або гостям.

* Capacity Plus. Система односайтового цифрового транкінгу, що підвищує потужність

системи MOTOTRBO. Забезпечує передачу великого обсягу голосу та даних для

понад тисячі користувачів на одному сайті без потреби в додаткових частотах.

* IP Site Connect. Цифрове рішення, яке за допомогою Інтернету розширює можливості

системи MOTOTRBO щодо передачі голосу та даних. З його допомогою поєднуються

до 15 географічно розподілених сайтів, створити широку зону покриття або

забезпечити зону покриття на майданчику з фізичними перешкодами.

* Кнопка екстреного виклику.
* Помаранчева кнопка P4 може бути додатково запрограмована для надсилання сигналу

керівнику або диспетчеру під час надзвичайних ситуацій.

* Переривання передачі. Дозволяє користувачеві у разі потреби переривати іншу радіорозмову для надсилання важливих повідомлень.
* Базовий або підвищений захист переговорів
* Вбудоване (програмоване) скремблювання для підвищення рівня конфіденційності.
* Шифрування AES256.

Радіостанція автомобільна Motorola DM4600e в комплекті:

- радіостанція

- кабель живлення

- антена

- інструкція

Товар, що поставляється повинен бути новим і невикористаним, не мати дефектів, пов'язаних з розробкою, матеріалами і якістю виготовлення, або виявляються в результаті дії або упущення Постачальника при нормальному використанні товарів в умовах, звичайних для України.

Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними та заводської комплектації, заміна компонентів на не оригінальні забороняється.

Учасник обов’язково завантажує довідку, складену у довільній формі з порівняльними

характеристиками та фото запропонованого товару з товаром Замовника.

Довідка, яка містить інформацію про країну виробництва пропонованого Товару та при наявності з посиланням на сайт виробника чи власний.

В складі своєї пропозиції Учасник надає копію паспорта або копію сервісної книжки, або копію сертифіката, що підтверджує відповідність технічним характеристикам товару Замовника.