**Правила пожежної безпеки під час опалювального сезону.**

 Щороку з настанням осінньо-зимового періоду через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки при користуванні нагрівальними електро- та газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення збільшується кількість пожеж, травмування та загибель людей на них.

 Проблема неправильного використання електронагрівальних приладів існує завжди. Люди дуже часто забувають вимикати нагрівачі, виходячи з помешкання, або лягають спати. Саме в цей час, коли нагрівальні прилади знаходяться без нагляду, постає реальна загроза виникнення пожеж. Адже неможливо передбачити перепади напруги, перевантаження у електромережі або коротке замикання.

**Згідно правил пожежної безпеки в Україні:**

* перед початком опалювального сезону теплові мережі, які розташовані у приміщеннях, котельні, теплогенераторній, калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й відремонтовані. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації;
* очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме: опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці; печей безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;
* попіл і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені;
* улаштування тимчасових печей у приміщеннях забороняється;
* електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра
* у всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово)

**Під час експлуатації пічного опалення та електрообладнання не допускається:**

* залишати печі, які топляться, без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
* користуватися печами, які мають тріщини;
* розміщати паливо й інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;
* зберігати непогашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;
* сушити (складати, підвішувати) на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;
* застосовувати для розпалювання печей ЛЗР та ГР; топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;
* використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топкового відділення; здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами;
* використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;
* використання саморобних некаліброваних плавких вставок;
* прокладати димоходи опалювальних печей поверхнею горючих основ;
* здійснювати топлення печей під час проведення у приміщеннях масових заходів;
* використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи;
* застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;
* користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
* експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією
* складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами
* підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами)

**У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожен громадянин зобов’язаний:**

* негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об’єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
* вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей;
* якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового на об’єкті;
* у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

     З прибуттям на пожежу пожежно-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об’єкта, за винятком випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску.

Відділ запобігання НС Чернівецького РУ

ГУ ДСНС України у Чернівецькій області